l.dl basic M
Deckeneinbau Downlight basic
Rundes Deckeneinbau Downlight mit Abdeckring aus Kunststoff. Einbaugehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt: 76° Vollwinkel. Mit Kunststoffreflektor, silberhochglänzend, für rotationssymmetrische breitstreuende Lichtverteilung und zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 180mm, Einbautiefe: 95mm, Deckenausschnitt: ø 150mm 
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 2.127 lm
Systemeffizienz: 85 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 76° 
Gewicht: 0,8 kg
Systemleistung: 25W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
Artikelnummer: 806954
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk